# RC2040(RP2040 CP/M emulator. Grant base 128MB SD Card A-P partition drive image) definition. 

diskdef RC2040-A
  seclen 512
  tracks 512
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 1
  os 2.2
end

diskdef RC2040-B
  seclen 512
  tracks 1024
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 512
  os 2.2
end

diskdef RC2040-C
  seclen 512
  tracks 1536
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 1024
  os 2.2
end

diskdef RC2040-D
  seclen 512
  tracks 2048
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 1536
  os 2.2
end

diskdef RC2040-E
  seclen 512
  tracks 2560
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 2048
  os 2.2
end

diskdef RC2040-F
  seclen 512
  tracks 3072
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 2560
  os 2.2
end

diskdef RC2040-G
  seclen 512
  tracks 3584
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 3072
  os 2.2
end

diskdef RC2040-H
  seclen 512
  tracks 4096
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 3584
  os 2.2
end

diskdef RC2040-I
  seclen 512
  tracks 4608
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 4096
  os 2.2
end

diskdef RC2040-J
  seclen 512
  tracks 5120
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 4608
  os 2.2
end

diskdef RC2040-K
  seclen 512
  tracks 5632
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 5120
  os 2.2
end

diskdef RC2040-L
  seclen 512
  tracks 6144
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 5632
  os 2.2
end

diskdef RC2040-M
  seclen 512
  tracks 6656
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 6144
  os 2.2
end

diskdef RC2040-N
  seclen 512
  tracks 7168
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 6656
  os 2.2
end

diskdef RC2040-O
  seclen 512
  tracks 7680
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 7168
  os 2.2
end

diskdef RC2040-P
  seclen 512
  tracks 7808
  sectrk 32
  blocksize 4096
  maxdir 512
  boottrk 7680
  os 2.2
end
